Załącznik nr 6  do rozeznania cenowego– Wzór protokołu
1601-IL.261.21.2026.1

[bookmark: _Hlk199147755]PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI
Spisany w dniu………………………………….. 
Zamawiający Izba Administracji Skarbowej w Opolu przy ul. płk. Witolda Pileckiego 2;
Umowa nr …………………………………..z dnia…………………………………………. r.
Termin realizacja umowy do dnia ……………………………………………… r. 
Opis zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce Wykonania przeglądu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres wykonanych prac serwisowych w SSWiN:
	L.p.
	Zakres prac
	TAK
	NIE

	1.
	Pomiary parametrów technicznych centrali alarmowej
	
	

	2.
	Odczyt z pamięci zdarzeń wszystkich zarejestrowanych w ostatnim kwartale usterek, alarmów i nieprawidłowości w pracy systemu alarmowego, zdiagnozowanie przyczyny ich wystąpienia oraz usunięcie wykrytych usterek
	
	

	3.
	Przegląd linii dozorowych systemu i aktywności dołączonych czujek alarmowych, sprawdzenie strefy chronienia i ewentualna korekta parametrów
	
	

	4.
	Przetestowanie systemu poprzez wykonanie wszystkich dozwolonych programem instalacyjnym czynności manipulacyjnych dla różnych stanów pracy,
	
	

	5.
	Sprawdzenie urządzeń zasilających system, pomiar parametrów zasilaczy oraz zasilania awaryjnego baterii akumulatorowych
	
	

	6.
	Sprawdzenie działania wszystkich sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych wewnętrznych i zewnętrznych
	
	

	7.
	Sprawdzenie i przetestowanie sprawności przesyłu sygnałów alarmowych do służb ochrony poprzez nadajniki, dialery tel., moduły GSM itp
	
	

	8.
	Przeprowadzenie testów urządzeń radiowych współpracujących z systemem tj. czujki bezprzewodowe, radiolinie, piloty, wymiana zużytych baterii
	
	

	9.
	Kontrola i sprawdzenie działania komputera i UPSa oraz oprogramowania do współpracy z systemem alarmowym
	
	

	10.
	Czyszczenie poszczególnych elementów wchodzących w skład SSWiN tj. czujek ruchu, klawiatur i inne.
	
	


Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..








Zakres wykonanych prac serwisowych dla CCTV:
	L.p.
	Zakres prac
	TAK
	NIE

	1.
	Sprawdzenie rejestratorów cyfrowych poprawności zapisu i odtwarzania obrazów, korektę ustawień parametrów mających wpływ na poprawę jakości rejestracji na twardym dysku
	
	

	2.
	Sprawdzenie czystości wnętrza rejestratorów i stanu wentylatorów, czyszczenie, odkurzenie, wymiana niesprawnych wentylatorów
	
	

	3.
	Sprawdzenie poprawności działania klawiatury wynośnej do obsługi systemu CCTV
	
	

	4.
	Sprawdzenie i utrzymanie w czystości monitorów LCD
	
	

	5.
	Sprawdzenie poprawności działania i jakości obrazu wszystkich kamer, korekta ustawień i parametrów, czyszczenie obiektywów i szybek obudów zewnętrznych, sprawdzenie i pomiar napięć zasilających, sprawdzenie zamocowań, poprawa mocowań naruszonych,
	
	

	6.
	Sprawdzenie i usunięcie nieprawidłowości odnotowanych i zgłaszanych przez obsługę systemów lub dozór techniczny
	
	



Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Zakres wykonanych prac serwisowych dla SKD:
	L.p.
	Zakres prac
	TAK
	NIE

	1.
	Kontrolę poprawności działania czytników kart magnetycznych
	
	

	2.
	Testowanie i kontrolę oprogramowania systemu, usunięcie zgłaszanych nieprawidłowości
	
	

	3.
	Kontrolę poprawności działania komputera obsługującego SKD,
	
	

	4.
	Kontrolę poprawności działania kontrolerów i interfejsów
	
	

	5.
	Sprawdzenie i regulację elektrozaczepów, zwory elektromagnetycznej,
	
	

	6.
	Sprawdzenie zasilaczy lokalnych, kontrola i korekta napięć zasilających i doładowania akumulatorów.
	
	


Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data wykonania przeglądu: dnia ……………………………………………..
 Potwierdzenie Wykonania usługi: 					

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA:
1. 							1.
2. 

